|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Город* |  | **Россия, 656010, Барнаул, пр. Ленина, 195****телефон 8-(3852)-55-66-88****e-mail: vzljotaltay@mail.ru****Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**взлет-алтай.**](http://www.vzljot.ru/)**рф** |
| ***Плательщик*** |  |
| ***ИНН / КПП***  |  |
| ***Получатель*** |  |
| *Почтовый адрес* |  |
|  |  |
|  |  |
| ***телефон, факс*** |  |
| ***Доставка*** | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  |
| ***Пункт назначения*** |  |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  | от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201 г. | **Дата готовности** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201 г. |

**Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА**

**из углеродистой стали на давление до 2,5МПа**

|  |
| --- |
| ***Однотипных комплектов шт.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **длина подводящего** **участка - поз.1:** | **3Dу\*** (УП3) |
| **длина отводящего** **участка - поз.2:** | **3Dу**\* (УП3) |
|  |
| **Dy имитатора, мм - поз.3:** | 10**\*\*** |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 150 |  |
|  |
| **Dy 1 трубопровода, мм - поз.4:** |  | **Dy 2 трубопровода, мм - поз.5:** |  |

**\* – по спецзаказу возможна поставка подводящего и отводящего участков с длинами, отличающимися от 3Dу (2Dу и 5Dу)**

**\*\* – для расходомера Dу 10, Dу 15 длина участков поз.1 и поз.2 не менее 5Dу**

**Термопреобразователи сопротивления**

 ***Комплект однотипных приборов:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение** |  **Согласованная пара ТПС** |  **Одиночный ТПС** |  **Защитные гильзы** |
|  **класс 1** | **класс допуска А** | **класс допуска В** |  **базовая** |  **Усиленная (от 50мм)** |  **без гильз** |
| **Взлет ТПС, шт.** |  |  |  |  |  |  |
| **КТС-Б, пар** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Взлет ТПС типоразмер, мм:** | 32\* |  | 40\* |  | 50 |  | 70 |  | 98 |  |  **133**  |  | **223** |  |  |
| **КТС-Б типоразмер, мм:** | 50 |  | 70 |  |  |
| **номинальная статическая характеристика W100 = 1,3850:** | Pt500 |  | Pt100 |  | **штуцер:** |  прямой |  |  наклонный |  |
| **диапазон температур, °С:** | 0..+180 |  |  -50..+100 (для одиночного термометра) |  |  |

**\* только Pt500 и на диапазон температур, °С 0..+180**

 **Преобразователь давления**

***Комплект однотипных приборов:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант поставки:** | **без арматуры** | **с арматурой (до Т=1500С)** |
| ***C:\Users\PonomarevIA\Desktop\ЭB5302-1000 ВО.jpg*** |
| **количество, шт.** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Давление, МПа:** |  1,0 |  |  1,6 |  |  | **длина кабеля, м** |  |

***Примечания:***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,**

**значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием**

 Ф.И.О. принявшего заказ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_